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	编制情况

	1、编制过程简介

	标准起草过程：
（一）成立标准编制工作组。项目承担单位南京农业大学，于2022年7月下旬成立标准编制组。编制组成员对磷酸盐类矿物土壤稳定化材料加工技术的有关内容进行了调研。
（二）标准立项下达。2022年9月标准立项下达，经汇总讨论后，编制组确定了标准中需要规定的主要技术内容，并于2022年10月上旬完成了初稿并发送给各参与单位征求意见。
（三）形成征求意见稿。2023年3月下旬根据在各单位反馈意见基础上，形成了标准征求意见稿并由江苏省农学会审查，提交并公开征求意见。
征求意见情况：将进入征求意见阶段。

	2、制定标准的必要性和意义

	目前国家和相应行业对于这类材料的质量、生产技术规范还没有切实的要求标准，虽已有与重金属修复相关的地方标准，但并没有针对用于稳定化材料的磷酸盐类矿物的相关标准。磷酸盐类矿物本身类型多样，包括地质磷灰石（氟基磷灰石）、生物磷灰石、羟基磷灰石、蓝铁矿等。目前主要聚焦在磷肥和磷化工行业。磷肥生产是磷资源消耗最大的方面，磷肥的生产在磷矿消费构成占比75% ~ 85%，但真正被土地利用的磷元素仅有10% ~ 25%。因此在磷矿的选择中，要对含磷量等指标做出标准的值域范围规定以减少开采环节的“采富弃贫”、加工环节的“优矿劣用”。在标准的规范下，产品在生产、原料制备等方面才能得到有效控制，为市场淘汰不符合规范且无法满足用户需求的产品，间接的为新产品的推广应用争取更多的生存空间。
伴随着基于磷酸盐类矿物相关指标标准化，能有效缓解产品对环境施加的压力，减少对环境的污染，同时合理利用土地资源，维持土壤健康，实现生产技术的简化和组合的互换，为调整产品结构和产业结构创造了条件，转化难溶性元素、螯合重金属；该类稳定化材料得到推广并在市场充分流通，推动经济快速发展，扩大生产规模的同时为需求提供可能，为扩大竞争提供条件；通过该标准更充分地将各生产部门和企业内部的生产环节联系起来，保证了生产的稳定运行，实现科学化管理、提高管理效率，为后续自动化管理做铺垫。

	3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。

	本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突和交叉。

	4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明）

	磷酸盐类矿物稳定化材料的加工需要经过原材料检测、破碎筛分、研磨、改性和包装等步骤。在这个流程体系中，对各个环节进行规范化对磷酸盐类矿物稳定化材料的生存具有重要的指导意义。磷酸盐类矿物稳定化材料利用含磷矿物研发而成，可以长效地为土壤提供磷肥，改善土壤环境并且供生物体吸收利用，在这个转化过程中其通过溶解无机磷和矿化有机磷复合物转化给植物吸收利用。磷灰石中的PO34-能够吸附Pb2+、Cd2+等重金属阳离子并将其固定形成稳定的次生矿物，如磷氯铅镉矿(Pb,Cd)5(PO4)3X (X = F, Cl, Br, OH)，大大降低重金属的生物活性，同时也能避免产生二次污染。有研究表明，磷灰石也能吸附其他如Fe2+、Cu2+、Zn2+、Cr6+和Hg2+等重金属离子，对绝大多数重金属离子都有较好的去除效果。而目前国内土壤重金属污染物中阳离子重金属占主导，因此磷酸盐类矿物材料成为目前应用最普遍的土壤修复剂材料。

	[bookmark: _Toc464902852][bookmark: _Toc465074266][bookmark: _Toc464905809][bookmark: _Toc464905613][bookmark: _Toc464905557]5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

	无

	[bookmark: _Toc465074267][bookmark: _Toc464905614][bookmark: _Toc464905810][bookmark: _Toc464902853][bookmark: _Toc464905558]6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

	无

	[bookmark: _Toc464905559][bookmark: _Toc464905811][bookmark: _Toc464902854][bookmark: _Toc464905615][bookmark: _Toc465074268]7、重大分歧意见的处理经过和依据

	无

	[bookmark: _Toc464905812][bookmark: _Toc464902855][bookmark: _Toc464905616][bookmark: _Toc464905560][bookmark: _Toc465074269]8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

	建议由从事稳定化材料及其原料加工的相关行业标准化管理机构组织贯彻本标准的相关活动，利用各种活动（如工作组活动、行业协会的管理和活动、专家培训、标准化技术刊物、网上信息、产品认证等）尽可能向稳定化材料及其原料加工的行业相关单位和机构宣贯该标准。

	[bookmark: _Toc464905813][bookmark: _Toc464902856][bookmark: _Toc465074270][bookmark: _Toc464905617][bookmark: _Toc464905561]9、废止现行相关标准的建议

	无
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	无


没有的请填写 “无”。
